QCad Benutzerhandbuch
|  |  | ## Unterstützte Masseinheiten QCad unterstützt verschiedene Masseinheiten für Längen und Winkel. Verschiedene Berufsleute verwenden ausserdem unterschiedliche Formate um Masse darzustellen. QCad ermöglicht die gebräuchlichsten Darstellungsweisen und erlaubt das Anpassen der Genauigkeit. Beachten Sie auch das Kapitel Zeichnungseinstellungen für mehr Informationen über das Anpassen der Masseinheit einer Zeichnung. ### Unterstützte Längeneinheiten Metrische Einheiten Angstrom (10 E-10m), Nanometer (10 E-09m), Mikrometer (10 E-06m), Millimeter (0.001m), Zentimeter (0.01m), Dezimeter (0.1m), Meter (1m), Dekameter (10m), Hektometer (100m), Kilometer (1000m), Gigameter (10 E06m) Britische Einheiten Mikrozoll (1/1 000 000 Zoll), Mil (1/1000 Zoll), Zoll, Fuss (12 Zoll), Yard (3 Füsse), Meile (1 760 Yards) Andere Längeneinheiten Astro (1.49600 * 10 E11 Meter), Lichtjahr (9.4605 * 10 E15 Meter), Parsec (3.0857 * 10 E16 Meter) ### Anzeigeformate für Längeneinheiten Formate für alle Längen Dezimal (z.B. 3.5) Wissenschaftlich (z.B. 3.5E+01) Bruchdarstellung (z.B. 3 1/2) Zusätzliche Formate für Längen in Zoll Ingenieurwesen (z.B. 2'-3.56") Architektur (z.B. 2'-3 5/64") ### Unterstützte Winkel Einheiten Grad (voller Kreis = 360°) Radiant (voller Kreis = 2 π) Gon (voller Kreis = 400g) ### Anzeigeformate für Winkeleinheiten Dezimal Grade (z.B. 36.26°) Grade / Minuten / Sekunden (z.B. 36°15'24") Radiant (z.B. 0.785r) Gon (z.B. 100g)
Copyright 2003-2004 RibbonSoft, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Handbuch wurde mit ManStyle erstellt.