QCad Benutzerhandbuch
|  |  | ## Spline Kurven CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Spline Kommando: ? Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Konstruiert Spline Kurven. So genannte Non-uniform rational B-Splines (NURBS) mit homogenen Gewichtungs-Faktoren sind momentan die einzigen unterstützten Kurven. Vorgehen: Wählen Sie den Grad der Kurve in der Optionen Werkzeugleiste. Unterstützte Grade sind 1, 2 (quadratische B-Spline) und 3 (kubische B-Spline). Je höher der Grad, dest 'glätter' wird die Kurve. Grad 1 wird in der Praxis fast nie eingesetzt. Beachten Sie, dass quadratische B-Spline Kurven mindestens 3 Kontrollpunkte benötigen und kubische mindestens 4. Aktivieren Sie das Feld 'Geschlossen' in der Optionen Werkzeugleiste falls Sie eine geschlossene Kurze erstellen wollen. Geschlossene Kurven haben einen stufenlosen Übergang von Anfangs- zu Endpunkt. Bestimmen Sie die Kontrollpunkte. Nach dem dritten (für quadratische B-Splines) oder vierten (für kubische B-Splines) Kontrollpunkt wird eine Vorschau angezeigt. Sie können den jeweils zuletzt gesetzten Kontrollpunkt wieder entfernen mit der 'Zurück' Schaltfläche in der Optionen Werkzeugleiste. Klicken Sie die rechte Maustaste um die Kurve abzuschliessen. Abbildung 32: Offene B-Spline Kurven mit vier Kontrollpunkten. Abbildung 33: Geschlossene B-Spline Kurven mit den gleichen Kontrollpunkten.
Copyright 2003-2004 RibbonSoft, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Handbuch wurde mit ManStyle erstellt.