QCad Benutzerhandbuch
|  |  | ## Linien Klicken Sie die Schaltfläche für Linien in der CAD Werkzeugleiste an, um die Werkzeugleiste für Linien anzuzeigen (Abbildung 29). Abbildung 29: Die Werkzeugleiste für Linien. ### Linien Sequenz CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - 2 Punkte Kommando: line Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Konstruktion von zusammenhängenden geraden Linien. Vorgehen: Bestimmen Sie den Startpunkt des ersten Liniensegmentes mit der Maus oder geben Sie eine Koordinate in die Kommandozeile ein. Bestimmen Sie den Endpunkt des ersten Liniensegmentes. Bestimmen Sie die Endpunkte aller zusätzlichen Liniensegmente. Geben Sie `c` oder `close` ein oder klicken Sie 'Schliessen' in der Optionen Werkzeugleiste, um die Sequenz zu schliessen. Um ein einzelnes Liniensegment zurückzunehmen, können sie `u` oder `undo` eingeben oder die 'Zurück' Schaltfläche klicken. ### Linie mit gegebenem Winkel CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - Winkel Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Konstruiert Linien mit bekanntem Winkel. Die Linie muss meist nach der Konstruktion noch auf die richtige Länge getrimmt werden. Geben Sie den Winkel und die Länge der Linie in der Optionen Werkzeugleiste. Sie können das auch über die Kommandozeile erreichen mit dem Kommando: `angle` , `ang` oder `a` um den Winkel zu ändern, beziehungsweise `length` , `len` oder `l` um die Länge zu ändern. Positionieren Sie die Linie mit der Maus oder geben Sie eine Koordinate in die Kommandozeile ein. ### Horizontale / Vertikale Linie CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - Horizontal / Vertikal Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Konstruiert horizontale (vertikale) Linien. Dieses Werkzeug verhält sich wie das oben beschriebene mit dem Unterschied, dass Sie keinen Winkel eingeben können. ### Rechteck CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - Rechteck Kommando: rec, rectang, rectangle Beschreibung: Konstruiert Rechtecke schneller als mit dem Linien Werkzeug. Ein Rechteck besteht aus vier Linien. Vorgehen: Bestimmen Sie die erste Ecke des Rechtecks mit der Maus oder geben Sie eine Koordinate in der Kommandozeile ein. Bestimmen Sie die gegenüberliegende Ecke des Rechtecks mit der Maus oder geben Sie eine Koordinate in der Kommandozeile ein. Um zum Beispiel ein Rechteck mit Seitenlängen 50, 25 zu konstruieren, geben Sie `@50,25` ein. ### Parallele CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - Parallel Kommando: ? Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Konstruiert Parallelen zu Linien oder konzentrische Kreise und Kreisbogen. Vorgehen: Geben Sie den Abstand der Parallelen vom ursprünglichen Objekt in der Optionen Werkzeugleiste ein oder geben Sie in der Kommandozeile `distance` , `dist` oder `d` ein, gefolgt von dem Wert für den Abstand. Wählen Sie mit der Maus das Objekt, zu dem die Parallele konstruiert werden soll. Die Parallele wird auf der Seite des Objektes konstruiert, auf der sich der Mauszeiger befindet beim auswählen des Objektes. ### Winkelhalbierende CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - Winkelhalbierende Kommando: ? Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Konstruiert Winkelhalbierenden zwischen zwei Linien. Vorgehen: Geben Sie die Länge der Winkelhalbierenden in der Optionen Werkzeugleiste ein. Im zweiten Eingabefeld geben Sie die Anzahl der Winkelteiler ein. Normalerweise ist das '1', aber es können auch mehrere Winkelteiler erstellt werden wie in Abbildung 30 gezeigt. Um die Länge der Linien über die Kommandozeile zu bestimmen, verwenden Sie das Kommando `length` , `len` oder `l` , gefolgt vom Längenmass. Die Anzahl Winkelteiler kann auf gleiche Weise mit dem Kommando `number` , `num` oder `n` , geändert werden. Wählen Sie die erste Linie (Schenkel) der Winkelhalbierenden. Wählen Sie die zweite Linie (Schenkel). Abbildung 30: Konstruktion von Winkelhalbierenden (bzw. Winkelteilern). ### Tangente von Punkt an Kreisbogen / Kreis CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - Tangente (P,K) Kommando: ? Beschreibung: Konstruiert eine Tangente von einer Koordinate an einen existierenden Kreis oder Kreisbogen. Vorgehen: Bestimmen Sie den Startpunkt der Tangente mit der Maus oder geben Sie eine Koordinate in die Kommandozeile ein. Wählen Sie den Kreis oder Kreisbogen an den Sie die Tangente konstruieren wollen. Normalerweise sind zwei Tangenten möglich. Wenn Sie die Maus bewegen können Sie jeweils eine Vorschau der Tangente sehen, die konstruiert wird, wenn Sie klicken. ### Tangente von Kreisbogen an Kreisbogen / Kreis an Kreis CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - Tangente (K,K) Kommando: ? Beschreibung: Konstruiert eine Tangente von einem Kreisbogen oder Kreis an einen anderen. Vorgehen: Wählen Sie den ersten Kreis oder Kreisbogen. Wählen Sie den zweiten Kreis oder Kreisbogen. Normalerweise sind vier Tangenten möglich. Wenn Sie die Maus bewegen können Sie jeweils eine Vorschau der Tangente sehen, die konstruiert wird, wenn Sie klicken. ### Linie Orthogonal zu einer anderen Linie CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - Orthogonal Kommando: ? Beschreibung: Konstruiert eine Linie orthogonal (senkrecht) zu einem anderen Objekt. Das andere Objekt kann eine Linie oder ein Kreis oder Kreisbogen sein. Vorgehen: Wählen Sie das existierende Objekt. Positionieren Sie die Linie mit der Maus oder geben Sie eine Koordinate in die Kommandozeile ein. ### Linie mit relativem Winkel zu einem anderen Objekt CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - Relativer Winkel Kommando: ? Beschreibung: Konstruiert eine Linie mit einem relativen Winkel zu einem bestehenden Objekt. Das andere Objekt kann eine Linie oder ein Kreis oder Kreisbogen sein. Vorgehen: Geben Sie den relativen Winkel in der Optionen Werkzeugleiste ein. Wählen Sie das existierende Objekt. Positionieren Sie die Linie mit der Maus oder indem Sie eine Koordinate in die Kommandozeile eingeben. ### Freihand Linie CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - Freihand Kommando: ? Beschreibung: Konstruiert Freihand Linien. Dieses Werkzeug sollte sparsam eingesetzt werden da technische Zeichnungen in der Regel absolute Genauigkeit erfordern. Unter gewissen Umständen kann es aber sinnvoll sein, eine Linie mit der Maus frei zu zeichnen (z.B. für gebrochene Kanten wie in Abbildung 31 gezeigt). Vorgehen: Positionieren Sie die Maus am Startpunkt der Freihand Linie und drücken Sie dort die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt. Bewegen Sie den Mauszeiger um die Freihand Linie zu zeichnen. Am Ende der Linie lassen Sie die Maustaste los. Abbildung 31: Beispiel Anwendung des Freihand Linien Werkzeugs. ### Polygon mit Zentrum und Ecke CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - Polygon (Zentrum,Ecke) Kommando: ? Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Konstruiert ein regelmässiges Polygon mit gegebenem Zentrum und einer Ecke. Vorgehen: Geben Sie den Grad des Polygons (Anzahl Ecken / Kanten) in der Optionen Werkzeugleiste ein. Gültige Zahlen sind 3 bis 9999. Bestimmen Sie das Zentrum des Polygons mit der Maus oder geben Sie eine Koordinate in die Kommandozeile ein. Bestimmen Sie eine Ecke des Polygons. ### Polygon mit zwei Ecken CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Linie - Polygon (2 Ecken) Kommando: ? Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Konstruiert ein regelmässiges Polygon mit Hilfe von zwei Ecken. Vorgehen: Geben Sie den Grad des Polygons (Anzahl Ecken / Kanten) in der Optionen Werkzeugleiste ein. Gültige Zahlen sind 3 bis 9999. Bestimmen Sie die erste Ecke des Polygons mit der Maus oder geben Sie eine Koordinate in die Kommandozeile ein. Bestimmen Sie die zweite Ecke des Polygons.
Copyright 2003-2004 RibbonSoft, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Handbuch wurde mit ManStyle erstellt.