QCad Benutzerhandbuch
|  |  | ## Schraffuren und Füllungen CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Schraffur Kommando: ? Beschreibung: Füllt eine Fläche, die vollständig von Linien und Kreisbogen eingeschlossen ist mit einem Schraffurmuster oder einer Farbe. Vorgehen: Bereiten Sie die Objekte, welche die Fläche einschliessen so vor, dass sie eine vollständig geschlossene Kontur bilden. Die Kontur muss so geschlossen sein, dass ein Objekt ans andere anschliesst wie in der rechten Darstellung in Abbildung 49 gezeigt. Abbildung 49: Vorbereitung der zu schraffierenden Fläche. Starten Sie die Schraffurfunktion. Selektieren Sie die Kontur(en), die Sie schraffieren oder füllen wollen. Beachten Sie, dass Inseln innerhalb von Konturen ebenfalls selektiert werden müssen, damit sie nicht durchgehend schraffiert oder gefüllt werden (Abbildung 50). Abbildung 50: Inseln müssen selektiert werden damit sie nicht durchgehend schraffiert werden. Klicken Sie den Rechtspfeil in der CAD Werkzeugleiste um fortzufahren. Ein Dialog mit den Schraffur-Optionen wird angezeigt (Abbildung 51). Wählen Sie ein Schraffurmuster, Skalierungsfaktor und Rotationswinkel für das Muster. Wenn Sie stattdessen eine Farbfüllung verwenden wollen, aktivieren Sie das Feld "Solide Füllung". Klicken Sie 'OK' um die Schraffur zu erstellen. Je nach Komplexität der Kontur und Skalierfaktor des Musters kann es eine Weile dauern um die Schraffur zu erstellen. Abbildung 51: Schraffur Muster Optionen.
Copyright 2003-2004 RibbonSoft, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Handbuch wurde mit ManStyle erstellt.