QCad Benutzerhandbuch
|  |  | # 9 Grundlegende Kommandos zur Bearbeitung ## Rückgängig Werkzeugleiste: Menü: Bearbeiten - Rückgängig Tastaturkürzel: oo, Ctrl-Z Kommando: undo, u Beschreibung: Das Rückgängig Kommando nimmt den zuletzt ausgeführten Zeichnungs- oder Bearbeitungsschritt zurück. QCad kann mehr als ein Kommando zurücknehmen. Wenn Sie zum Beispiel gerade eine Linie und einen Kreis gezeichnet haben und beide wieder entfernen wollen, betätigen Sie Rückgängig zweimal. Nicht alle Funktionen können Rückgängig gemacht werden. Funktionen im Zusammenhang mit Dateien, Layern und Blöcken können nicht zurückgenommen werden. ## Wiederherstellen Werkzeugleiste: Menü: Bearbeiten - Wiederherstellen Tastaturkürzel: uu, Ctrl-Shift-Z Kommando: redo Beschreibung: Das Wiederherstellen Kommando ist das Gegenstück von Rückgängig. Es stellt Bearbeitungsschritte, die zuvor mit Rückgängig zurückgenommen wurden wieder her. ## Kopieren Werkzeugleiste: Menü: Bearbeiten - Kopieren Tastaturkürzel: Ctrl-C Kommando: ? Beschreibung: Der Kopieren / Einfügen Mechanismus ist Ihnen vielleicht von anderen Applikationen bekannt. QCad stellt ähnliche Werkzeuge zur Verfügung um Zeichnungsobjekte von einer Zeichnung in eine andere zu kopieren. Objekte, die kopiert werden, werden in einer QCad internen Zwischenablage gespeichert. Auf diese Zwischenablage kann nur von QCad aus zugegriffen werden. Sie können graphische Objekte aus QCad nicht in andere Applikationen einfügen und auch keine Objekte von anderen Applikationen in QCad einfügen. Vorgehen: Nachdem das Kopier Werkzeug gestartet wurde, zeigt die CAD Werkzeugleiste die Selektions Werkzeuge an. Benutzen Sie diese um die Objekte zu selektieren, die Sie in die Zwischenablage kopieren wollen. Klicken Sie den rechts Pfeil in der CAD Werkzeugleiste um fortzufahren. Setzten Sie den Referenzpunkt mit der Maus oder indem Sie eine Koordinate in die Kommandozeile eingeben. Der Referenzpunkt wird für die Positionierung benötigt wenn die Objekte später wieder in eine Zeichnung eingefügt werden. ## Ausschneiden Werkzeugleiste: Menü: Bearbeiten - Ausschneiden Tastaturkürzel: Ctrl-X Kommando: ? Beschreibung: Dieses Werkzeug funktioniert im Wesentlichen wie das Werkzeug zum Kopieren. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die selektierten Objekte in der aktuellen Zeichnung gelöscht werden nachdem Sie auf die Zwischenablage kopiert wurden. ## Einfügen Werkzeugleiste: Menü: Bearbeiten - Einfügen Tastaturkürzel: Ctrl-V Kommando: ? Beschreibung: Dieses Kommando fügt die Objekte, die zuvor in die Zwischenablage kopiert wurden in die aktuelle Zeichnung ein. Alle Layer, die vom Inhalt der Zwischenablage benötigt werden, werden zusammen mit den Objekten eingefügt. Existierende Layer werden nicht überschrieben. Dies kann manchmal zu unerwarteten Resultaten führen. Wenn ein Objekt zum Beispiel seine Farbe vom Layer übernimmt kann es sein, dass es in der ursprünglichen Zeichnung eine andere Farbe hatte als in der Zeichnung, in der es eingefügt wurde. Dies ist der Fall, wenn der gleiche Layer in beiden Zeichnungen mit dem gleichen Namen aber unterschiedlichen Attributen existiert. Inserts (Referenzen auf Blöcke), die auf der Zwischenablage sind, werden zusammen mit dem dazugehörigen Block eingefügt. Bestehende Blöcke werden nicht überschrieben. Dies kann manchmal zu unerwarteten Resultaten führen. Stellen Sie sicher, dass keine gleichnamigen Blöcke in den beiden Zeichnungen zwischen denen der Austausch stattfindet vorhanden sind.
Copyright 2003-2004 RibbonSoft, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Handbuch wurde mit ManStyle erstellt.