QCad Benutzerhandbuch
|  |  | # 13 Objekt Fang Dieses Kapitel listet alle Objekt Fang Modi auf, die aktiviert werden können um Sie bei der Positionierung von Referenzpunkten und Bestimmung von Koordinaten zu unterstützen. Für die meisten Konstruktions- und Bearbeitungsschritte in QCad ist es notwendig Koordinaten von Referenzpunkten, Startpunkten, Endpunkten, Zentren oder anderen wichtigen Punkten zu bestimmen. Um exakte Positionen, die durch bestehende Objekte definiert sind bestimmen zu können gibt es die Objekt Fang Funktionen. Die Werkzeugleiste zeigt diese Funktionen immer dann an, wenn sie auch Sinn machen (Abbildung 20). Abbildung 20: Die Objekt Fang Werkzeugleiste. ## Freie Positionierung CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Frei Tastaturkürzel: os Kommando: ? Beschreibung: Erlaubt die freie Positionierung mit der Maus. Beachten Sie, dass dies fast nie der richtige Weg ist um in einem CAD System Koordinaten zu bestimmen. ## Rasterpunkte fangen CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Raster Tastaturkürzel: sg Kommando: ? Beschreibung: Fängt Rasterpunkte. ## Endpunkte fangen CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Endpunkte Kommando: ? Tastaturkürzel: se Beschreibung: Fängt Endpunkte von Linien, Bögen und Punkte. (Abbildung 21). Abbildung 21: Endpunkte, die mit diesem Werkzeug gefangen werden können. ## Punkte auf Objekten fangen CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Auf Objekt Tastaturkürzel: sn Kommando: ? Beschreibung: Fängt den nächsten Punkt auf einem Objekt (Abbildung 22). Abbildung 22: 'Auf Objekt' fängt einen beliebigen Punkt auf dem nächsten Objekt. ## Zentren fangen CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Zentrum Tastaturkürzel: so Kommando: ? Beschreibung: Fängt Zentren von Kreisbögen und Kreisen sowie Mittelpunkte von Linien (Abbildung 23). Abbildung 23: Zentren, die mit diesem Werkzeug gefangen werden können. ## Mittelpunkte fangen CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Mittelpunkt Tastaturkürzel: sm Kommando: ? Beschreibung: Fängt Mittelpunkte von Linien, Kreisbögen und Kreisen (Abbildung 24). Beachten Sie, dass der Mittelpunkt eines Kreisbogen in der Mitte der Kreislinie auf dem Kreisbogen liegt. Abbildung 24: Mittelpunkte, die von diesem Werkzeug gefangen werden. ## Punkte mit Distanz zum Endpunkt CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Distanz zum Endpunkt Kommando: ? Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Fängt Punkte mit einem bestimmten Abstand zum nächsten Endpunkt (Abbildung 25). Der Abstand kann in der Optionen Werkzeugleiste angepasst werden. Abbildung 25: Punkte, die mit diesem Werkzeug gefangen werden können. ## Schnittpunkte CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Schnittpunkte Tastaturkürzel: si Kommando: ? Beschreibung: Fängt Schnittpunkte zwischen zwei Objekten (Abbildung 26). Abbildung 26: Dieses Werkzeug fängt automatisch den nächsten (sichtbar) Schnittpunkt. ## Schnittpunkte (manuell) CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Schnittpunkte (manuell) Kommando: ? Beschreibung: Manchmal funktioniert das oben beschriebene Werkzeug zum Fangen von Schnittpunkten nicht weil der gewünschte Schnittpunkt nicht auf dem einen oder beiden Objekten liegt sondern ausserhalb. Das zweite Werkzeug erlaubt die Festlegung der beiden beteiligten Objekten bevor der Schnittpunkt gefangen wird. Dadurch können auch unsichtbare Schnittpunkte ausserhalb von Objekten gefangen werden. (Abbildung 27). Abbildung 27: Schnittpunkte ausserhalb von Objekten können mit diesem Werkzeug gefangen werden. ## Fang Einschränkungen Zusätzlich zu den oben beschriebenen Fang Funktionen kann QCad die Position der gefangenen Koordinate weiter einschränken. Der gefangene Punkt wird dann auf den am nächsten gelegenen Punkt orthogonal zur Position der absoluten oder relativen Nullpunktes verschoben. Abbildung 28 zeigt ein Beispiel wie Fang Einschränkungen eingesetzt werden können. Der 'Fangpunkt' ist der Punkt, den Sie bestimmen wollen. Im Beispiel ist das der Punkt auf der unteren Linie der Figur, der die gleiche X-Position hat wie das Zentrum des Vollkreises. Der Mauszeiger ist im Beispiel nahe der Kreislinie. Weil QCad im Fang Modus "Zentren fangen" ist wäre normalerweise das Zentrum des Kreises die zu bestimmende Koordinate. Ein kleiner Rhombus hebt diesen Punkt hervor ("Zentrum"). Mit der Fang Einschränkung "Horizontal einschränken" fängt QCad stattdessen den Punkt, der horizontal zum relativen Nullpunkt liegt ("Fang Punkt"). Abbildung 28: Fang Einschränkungen schränken die gefangene Position weiter ein auf gedachte Linien orthogonal zum relativen Nullpunkt. ### Keine Einschränkung CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Keine Einschränkung Kommando: ? Beschreibung: Schaltet alle Einschränkungen aus. ### Orthogonal einschränken CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Orthogonal einschränken Kommando: ? Beschreibung: Orthogonal zum relativen Nullpunkt einschränken. ### Horizontal einschränken CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Horizontal einschränken Kommando: ? Beschreibung: Horizontal zum relativen Nullpunkt einschränken. ### Vertikal einschränken CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Vertikal einschränken Kommando: ? Beschreibung: Vertikal zum relativen Nullpunkt einschränken. ## Relativer Nullpunkt Wie schon erwähnt gibt es in jeder QCad Zeichnung einen relativen Nullpunkt. Dieser wird als kleiner roter Kreis mit einem Fadenkreuz dargestellt. Der relative Nullpunkt ist der Referenzpunkt für relative Koordinaten, die über die Kommandozeile eingegeben werden und für Fang Einschränkungen. Normalerweise bewegt sich der relative Nullpunkt automatisch. Wenn Sie zum Beispiel eine Sequenz von Linien konstruieren wandert der relative Nullpunkt immer zum zuletzt gesetzten Punkt. Damit kann der jeweils nächste Punkt einfach relativ zum letzten bestimmt werden. Manchmal ist dies aber nicht erwünscht. Wenn Sie möchten, dass der relative Nullpunkt immer an der gleichen Position bleibt, bis Sie ihn manuell verschieben, können Sie die Position festhalten. Die Fang Werkzeugleiste offeriert zwei Werkzeuge zum festhalten und manuellen Verschieben des relativen Nullpunktes. ### Relativer Nullpunkt setzten CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Relativer Nullpunkt setzten Kommando: ? Beschreibung: Verschiebt den relativen Nullpunkt an einen neue Position. ### Relativer Nullpunkt festhalten CAD Werkzeugleiste: Menü: Fang - Relativer Nullpunkt festhalten / loslassen Kommando: ? Beschreibung: Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird der relative Nullpunkt an der aktuellen Stelle festgehalten bis er manuell verschoben wird (siehe oben).
Copyright 2003-2004 RibbonSoft, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Handbuch wurde mit ManStyle erstellt.