QCad Benutzerhandbuch
|  |  | ## Text CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Text Kommando: text Beschreibung: Konstruiert Texte. Vorgehen: Nach dem Starten des Werkzeugs wird der Text Dialog angezeigt in dem Sie die Schriftattribute und den Text selbst festlegen können (Abbildung 34). Abbildung 34: Der Text Dialog. Wählen Sie eine Schriftart und die Schriftattribute im linken oberen Bereich des Dialogs (Abbildung 35). Für eine Liste der verfügbaren Schriften sei hier auf den Anhang verwiesen. Im Feld "Höhe" können Sie die Texthöhe in der aktuellen Masseinheit der Zeichnung bestimmen. Um den normalen Linienabstand zu verwenden aktivieren Sie das Ankreuzfeld "Standard Linienabstand". Sie können den Linienabstand vergrössern oder verkleinern indem Sie das Ankreuzfeld deaktivieren und im Feld "Linienabstand" einen Wert eingeben. Der eingegebene Wert ist relativ zum Standard Abstand (1.0). Gültige Linienabstände sind im Bereich von 0.25 bis 4.00. Werte ausserhalb dieses Bereichs sind zwar möglich, aber nicht mit anderen CAD Programmen wie zum Beispiel AutoCAD kompatibel. Abbildung 35: Schrift Auswahl. Wählen Sie die Ausrichtung des Textes (Abbildung 36). Abbildung 36: Text Ausrichtung. Geben Sie den gewünschten Rotationswinkel für den Text ein (Abbildung 37). Normale horizontal lesbare Texte haben einen Winkel von 0 Grad. Abbildung 37: Text Winkel. Geben Sie den zu konstruierenden Text im grossen Textfeld ein (Abbildung 38). Sie können auch eine Textdatei laden oder einen Text von der Zwischenablage einfügen mit Hilfe der Schaltflächen über dem Textfeld. Um häufig verwendete Sonderzeichen einzugeben, die nicht auf Ihrer Tastatur zu finden sind können sie die Auswahlbox unten links verwenden (Abbildung 39). Wählen Sie einfach ein Symbol aus der Liste und es wird automatisch an der aktuellen Cursorposition in das Textfeld eingefügt. Falls die Symbolliste das gewünschte Symbol nicht enthält, können Sie die Auswahlboxen unten rechts verwenden, um ein beliebiges Symbol aus dem Unicode Zeichensatz einzufügen (Abbildung 40). Beachten Sie, dass die Schriftart, die Sie gewählt haben das ausgewählte Zeichen nicht unbedingt unterstützt. In diesem Fall wird das Zeichen ignoriert. Um ein Zeichen aus dem Unicode Zeichensatz einzufügen wählen Sie die Unicode Seite in der ersten Auswahlbox und das entsprechende Zeichen in der zweiten Auswahlbox. Klicken Sie dann die Schaltfläche rechts um das Zeichen an der aktuellen Cursorposition einzufügen. Abbildung 38: Das Textfeld in dem Sie einen Text eingeben oder laden können. Abbildung 39: Sonderzeichen können mit Hilfe der Symbol Auswahlbox eingefügt werden. Abbildung 40: Andere Zeichen aus dem Unicode Zeichensatz werden mit den Unicode Werkzeugen eingefügt. Klicken Sie "OK" um den Text Dialog zu schliessen. Setzten Sie die Position des Textes mir der Maus oder geben Sie eine Koordinate in die Kommandozeile ein. Oft müssen mehrere Texte mit ähnlichen Attributen erstellt werden. Deshalb beendet sich das Text Werkzeug nicht automatisch nach dem Erstellen des ersten Textes. Sie können den Text und den Text Winkel editieren in der Optionen Werkzeugleiste und so schnell weitere Texte konstruieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie Escape um das Werkzeug zu beenden. ### Fortgeschrittene Text Kommandos Manchmal ist es nützlich zwei kleine Textzeilen übereinander zu erstellen (z.B. für Toleranzen). Dafür gibt es in QCad spezielle Sequenzen, die Sie an beliebiger Stelle im Text verwenden können. Zum Beispiel die Sequenz "10\S+0.05\-0.05; Millimeter" würde eine Toleranz Angabe produzieren wie in Abbildung 41 gezeigt. Abbildung 41: Text, der mit der Sequenz "10\S+0.05\-0.05; Millimeter" erstellt wurde.
Copyright 2003-2004 RibbonSoft, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Handbuch wurde mit ManStyle erstellt.