QCad Benutzerhandbuch
|  |  | # 12 Blöcke Blöcke sind benannte Gruppen von Objekten, die mehrfach mit verschiedenen Attributen in eine Zeichnung eingefügt werden können. Eine solche Instanz eines Blockes in einer Zeichnung nennt man Insert . Abbildung 17: Blockliste. ## Sichtbarkeit eines Blockes ändern Mit einem Doppel-Klick auf einen Blocknamen in der Blockliste können Sie die den Block (respektive alle Inserts dieses Blockes) sichtbar oder unsichtbar machen. Dies wird häufig auch als einfrieren und auftauen bezeichnet. Das gleiche kann über das Kontextmenü erreicht werden, das mit einem Rechts-Klick auf den Blocknamen angezeigt wird (Abbildung 18). Abbildung 18: Kontextmenü der Blockliste. ## Sichtbarkeit aller Blöcke ändern Werkzeugleiste: Menü: Block - Alle einfrieren Block - Alle auftauen Beschreibung: Diese Schaltflächen können benutzt werden um alle Blöcke auf einmal einzufrieren oder aufzutauen. Diese Funktionen sind auch im Kontextmenü verfügbar. ## Neue Blöcke hinzufügen Werkzeugleiste: Menü: Block - Block hinzufügen Beschreibung: Diese Funktion erstellt einen neuen leeren Block. Der Block Dialog wird angezeigt in dem Sie einen Namen für den Block eingeben können (Abbildung 19). Wenn Sie einen Block aus bestehenden Objekten erstellen wollen, benutzen Sie stattdessen bitte die Funktion "Block erstellen". Abbildung 19: Block Dialog. ## Block löschen Werkzeugleiste: Menü: Block - Block löschen Beschreibung: Entfernt den aktiven Block. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann. Der Block und alle Inserts des Blocks werden gelöscht. ## Block umbenennen Werkzeugleiste: Menü: Block - Block umbenennen Beschreibung: Benennt den aktiven Block um. Dabei wird derselbe Dialog angezeigt wie beim Erstellen eines Blocks (Abbildung 19). Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann. Der Block und alle Inserts des Blockes werden umbenannt. ## Block editieren Werkzeugleiste: Menü: Block - Block editieren Beschreibung: Diese Funktion öffnet den aktiven Block in einem neuen Dokument Fenster in dem er editiert werden kann wie eine normale Zeichnung. Um in der Zeichnung die Inserts, die von dem Block erstellt wurden zu aktualisieren, aktivieren Sie einfach das Fenster der Zeichnung. ## Block einfügen Werkzeugleiste: Menü: Block - Block einfügen Kommando: ? Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Fügt eine neue Instanz des aktiven Blocks in die Zeichnung ein. Vorgehen: Aktivieren Sie den Block den Sie einfügen wollen in der Blockliste. Klicken Sie die Einfügen Schaltfläche oder wählen Sie 'Block einfügen' vom Block Menü. Geben Sie den Rotationswinkel und den Skalierungsfaktor für das Insert in der Optionen Werkzeugleiste ein. Um ein ganzes Feld (Array) des Blocks zu erstellen, geben Sie die Anzahl Reihen und Spalten in der Optionen Werkzeugleiste ein und definieren Sie den Reihen- und Spalten-Abstand. ## Block von existierenden Objekten erstellen Werkzeugleiste: Menü: Block - Block erstellen Kommando: ? Beschreibung: Erstellt einen neuen Block aus existierenden Objekten. Vorgehen: Selektieren Sie die Objekte, die Sie für den Block verwenden wollen. Klicken Sie die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts in der CAD Werkzeugleiste um fortzufahren oder drücken Sie Enter. Setzten Sie den Referenzpunkt des Blocks mit der Maus oder geben Sie eine Koordinate über die Kommandozeile ein. Geben Sie im angezeigten Dialog (Abbildung 19) einen Namen für den neuen Block ein und klicken Sie OK. Der Block wird nun zur Blockliste hinzugefügt und kann in die Zeichnung eingefügt werden. Die Objekte, die im ersten Schritt selektiert wurden werden automatisch mit einem Insert des Blockes ersetzt. Wenn Sie das nicht wollen, benutzen Sie die Rückgängig Funktion um das Insert zu löschen. Um die ursprünglich selektierten Objekte wieder als unabhängige Objekte herzustellen, betätigen Sie nochmals die Rückgängig Funktion. Die Rückgängig Funktion hat keinen Einfluss auf den Block selber. Einmal erstellt bleibt ein Block erhalten bis er gelöscht wird.
Copyright 2003-2004 RibbonSoft, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Handbuch wurde mit ManStyle erstellt.