QCad Benutzerhandbuch
|  |  | ## Bilder (Bitmaps) CAD Werkzeugleiste: Menü: Zeichnen - Bild Kommando: ? Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Fügt ein Raster Bild (Bitmap) in die Zeichnung ein. Bitmaps werden immer im Hintergrund der restlichen Zeichnung dargestellt. Die DXF Datei, die beim Speichern erstellt wird, enthält lediglich eine Referenz auf die Bilddatei. Es ist empfehlenswert, die Bilddatei und die DXF Datei im gleichen Ordner zu halten. Transparente Hintergrundfarbe wird für das PNG Format unterstützt. Vorgehen: Wählen Sie die Bild Datei, die Sie einfügen wollen. Geben Sie einen Skalierungsfaktor in die Optionen Werkzeugleiste ein. Ein Faktor von 1.0 heisst, dass ein Pixel des Bildes einer Einheit in der Zeichnung entspricht. Geben Sie den Rotationswinkel in die Optionen Werkzeugleiste ein. Beachten Sie, dass gedrehte Bilder den Bildaufbau von QCad sehr stark verlangsamen können. Es ist in jedem Fall effizienter, das Bild in einem Bildbearbeitungsprogramm zu rotieren bevor es in QCad eingefügt wird. Bestimmen Sie die Position des Bildes. Das ist die linke untere Ecke des Bildes. Abbildung 52: Bilder werden oft als Hintergrund in eine Zeichnung eingefügt um manuell Bitmaps zu vektorisieren.
Copyright 2003-2004 RibbonSoft, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Handbuch wurde mit ManStyle erstellt.