QCad Benutzerhandbuch
|  |  | # 16 Bearbeitung Die Bearbeitungswerkzeuge erlauben dem Benutzer vorhandene Objekte zu löschen. Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die Bearbeitungswerkzeuge von QCad (Abbildung 53). Abbildung 53: Die Bearbeitungs Werkzeugleiste. ## Verschieben CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Verschieben Kommando: ? Beschreibung: Verschiebt oder kopiert Objekte. Mit diesem Werkzeug können Sie eine oder mehrere Kopien von existierenden Objekten erstellen. Vorgehen: Nach dem Starten des Werkzeugs zeigt die CAD Werkzeugleiste die Selektions Werkzeuge an. Benutzen Sie diese, um alle Objekte auszuwählen, die Sie verschieben oder kopieren möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts in der CAD Werkzeugleiste. Bestimmen Sie den Bezugspunkt mit der Maus oder indem Sie eine Koordinate in die Kommandozeile eingeben. Bestimmen Sie den Zielpunkt der Verschiebung. Um die Auswahl um 50 nach rechts zu verschieben können Sie die relative Koordinate des Zielpunktes eingeben: `@50,0` . Der Dialog mit den Optionen zum Verschieben von Objekten wird angezeigt (Abbildung 54). Um die selektierten Objekte zu verschieben aktivieren Sie "Original löschen", um sie zu kopieren "Original beibehalten". Ausserdem können Sie mehrere Kopien auf einmal erstellen indem Sie "Mehrere Kopien" wählen und die Anzahl Kopien im Textfeld darunter eingeben. Bitte beachten Sie, dass '9' neun Kopien erstellt und das Original beibehält. Nach dem Kopiervorgang sind also insgesamt 10 Stück der Selektion vorhanden. Alle kopierten Objekte haben die gleichen Attribute und den gleichen Layer wie die Original Objekte. Um dieses Verhalten zu ändern und alle neu erstellten Objekte mit den aktuellen Attributen oder auf dem aktuellen Layer zu erstellen, aktivieren Sie "Aktuelle Attribute verwenden" respektive "Aktuellen Layer verwenden". Klicken Sie OK um den Verschiebe- oder Kopiervorgang zu starten. Die selektierten Objekte werden nach dem Vorgang deselektiert. Abbildung 54: Dialog mit Optionen zum Verschieben von Objekten. ## Rotieren CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Rotieren Kommando: ? Beschreibung: Rotiert Objekte um ein gegebenes Zentrum. Dieses Werkzeug kann ein oder mehrere gedrehte Kopien erstellen. Vorgehen: Nach dem Starten des Werkzeugs zeigt die CAD Werkzeugleiste die Selektions Werkzeuge an. Benutzen Sie diese, um alle Objekte auszuwählen, die Sie rotieren möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts in der CAD Werkzeugleiste. Bestimmen Sie den Drehpunkt mit der Maus oder indem Sie eine Koordinate in die Kommandozeile eingeben. Der Dialog mit den Optionen zum Rotieren von Objekten wird angezeigt (Abbildung 55). Um die selektierten Objekte zu drehen ohne die Original Objekte beizubehalten, aktivieren Sie "Original löschen", um sie zu kopieren "Original beibehalten". Ausserdem können Sie mehrere rotierte Kopien auf einmal erstellen indem Sie "Mehrere Kopien" wählen und die Anzahl Kopien im Textfeld darunter eingeben. Bitte beachten Sie, dass '9' neun Kopien erstellt und das Original beibehält. Nach dem Kopiervorgang sind also insgesamt 10 Stück der Selektion vorhanden. Alle kopierten Objekte haben die gleichen Attribute und den gleichen Layer wie die Original Objekte. Um dieses Verhalten zu ändern und alle neu erstellten Objekte mit den aktuellen Attributen oder auf dem aktuellen Layer zu erstellen, aktivieren Sie "Aktuelle Attribute verwenden" respektive "Aktuellen Layer verwenden". Klicken Sie OK um den Rotiervorgang zu starten. Die selektierten Objekte werden nach dem Vorgang deselektiert. Abbildung 55: Dialog mit Optionen zum Rotieren von Objekten. ## Skalieren CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Skalieren Kommando: ? Beschreibung: Skaliert (verkleinert oder vergrössert) Objekte um einen bestimmten Faktor. Dieses Werkzeug kann eine oder mehrere skalierte Kopien von bestehenden Objekten erstellen. Vorgehen: Nach dem Starten des Werkzeugs zeigt die CAD Werkzeugleiste die Selektions Werkzeuge an. Benutzen Sie diese, um alle Objekte auszuwählen, die Sie skalieren möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts in der CAD Werkzeugleiste. Bestimmen Sie den Bezugspunkt der Skalierung mit der Maus oder indem Sie eine Koordinate in die Kommandozeile eingeben. Der Dialog mit den Optionen zum Skalieren von Objekten wird angezeigt (Abbildung 56). Um die selektierten Objekte zu skalieren ohne die Original Objekte beizubehalten, aktivieren Sie "Original löschen", um sie zu kopieren "Original beibehalten". Ausserdem können Sie mehrere skalierte Kopien auf einmal erstellen indem Sie "Mehrere Kopien" wählen und die Anzahl Kopien im Textfeld darunter eingeben. Bitte beachten Sie, dass '9' neun Kopien erstellt und das Original beibehält. Nach dem Kopiervorgang sind also insgesamt 10 Stück der Selektion vorhanden. Alle kopierten Objekte haben die gleichen Attribute und den gleichen Layer wie die Original Objekte. Um dieses Verhalten zu ändern und alle neu erstellten Objekte mit den aktuellen Attributen oder auf dem aktuellen Layer zu erstellen, aktivieren Sie "Aktuelle Attribute verwenden" respektive "Aktuellen Layer verwenden". Klicken Sie OK um den Skaliervorgang zu starten. Die selektierten Objekte werden nach dem Vorgang deselektiert. Abbildung 56: Dialog mit Optionen zum Skalieren von Objekten. ## Spiegeln CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Spiegeln Kommando: ? Beschreibung: Spiegelt Objekte an einer Spiegelachse. Dieses Werkzeug kann Objekte auf die andere Seite einer Spiegelachse verschieben oder kopieren. Vorgehen: Nach dem Starten des Werkzeugs zeigt die CAD Werkzeugleiste die Selektions Werkzeuge an. Benutzen Sie diese, um alle Objekte auszuwählen, die Sie spiegeln möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts in der CAD Werkzeugleiste. Bestimmen Sie einen Punkt auf der Spiegelachse mit der Maus oder indem Sie eine Koordinate in die Kommandozeile eingeben. Bestimmen Sie einen zweiten Punkt auf der Spiegelachse. Der Dialog mit den Optionen zum Spiegeln von Objekten wird angezeigt (Abbildung 57). Um die selektierten Objekte zu spiegeln ohne die Original Objekte beizubehalten, aktivieren Sie "Original löschen", um sie zu kopieren "Original beibehalten". Die kopierten Objekte haben die gleichen Attribute und den gleichen Layer wie die Original Objekte. Um dieses Verhalten zu ändern und alle neu erstellten Objekte mit den aktuellen Attributen oder auf dem aktuellen Layer zu erstellen, aktivieren Sie "Aktuelle Attribute verwenden" respektive "Aktuellen Layer verwenden". Klicken Sie OK um den Spieglungsvorgang zu starten. Die selektierten Objekte werden nach dem Vorgang deselektiert. Abbildung 57: Dialog mit Optionen zum Spiegeln von Objekten. ## Verschieben und Rotieren CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Verschieben und Rotieren Kommando: ? Beschreibung: Verschiebt oder kopiert Objekte und rotiert sie gleichzeitig. Mit diesem Werkzeug können Sie eine oder mehrere Kopien von existierenden Objekten erstellen. Vorgehen: Nach dem Starten des Werkzeugs zeigt die CAD Werkzeugleiste die Selektions Werkzeuge an. Benutzen Sie diese, um alle Objekte auszuwählen, die Sie verschieben oder kopieren und gleichzeitig rotieren möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts in der CAD Werkzeugleiste. Geben Sie den Rotationswinkel in der Optionen Werkzeugleiste ein oder benutzen Sie das Kommando `angle` , `ang` oder `a` in der Kommandozeile. Bestimmen Sie den Bezugspunkt mit der Maus oder indem Sie eine Koordinate in die Kommandozeile eingeben. Bestimmen Sie den Zielpunkt der Verschiebung. Um die Auswahl um 50 nach rechts zu verschieben können Sie die relative Koordinate des Zielpunktes eingeben: `@50,0` . In Abbildung 58 sind der Bezugspunkt und der Zielpunkt angeschrieben. Der Rotationswinkel im Beispiel ist 15 Grad und die Anzahl Kopien vier. Der Rotationswinkel der letzten Objektgruppe ist somit 60 Grad. Der Dialog mit den Optionen zum Verschieben und Rotieren von Objekten wird angezeigt (Abbildung 59). Um die selektierten Objekte zu verschieben aktivieren Sie "Original löschen", um sie zu kopieren "Original beibehalten". Ausserdem können Sie mehrere Kopien auf einmal erstellen indem Sie "Mehrere Kopien" wählen und die Anzahl Kopien im Textfeld darunter eingeben. Bitte beachten Sie, dass '9' neun Kopien erstellt und das Original beibehält. Nach dem Kopiervorgang sind also insgesamt 10 Stück der Selektion vorhanden. Alle kopierten Objekte haben die gleichen Attribute und den gleichen Layer wie die Original Objekte. Um dieses Verhalten zu ändern und alle neu erstellten Objekte mit den aktuellen Attributen oder auf dem aktuellen Layer zu erstellen, aktivieren Sie "Aktuelle Attribute verwenden" respektive "Aktuellen Layer verwenden". Klicken Sie OK um den Vorgang zu starten. Die selektierten Objekte werden nach dem Vorgang deselektiert. Abbildung 58: Bezugspunkt (4.) und Zielpunkt (5.) beim Verschieben und Rotieren. Abbildung 59: Dialog mit Optionen zum Verschieben und Rotieren von Objekten. ## Rotieren und Gegenrotieren (Rotieren 2) CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Rotieren 2 Kommando: ? Beschreibung: Rotiert Objekte um zwei verschiedene Zentren. Mit diesem Werkzeug können Sie eine oder mehrere Kopien von existierenden Objekten erstellen. Typischerweise wird dieses Werkzeug verwendet um Objekte um ein Zentrum zu rotieren ohne dabei die Objekte selbst zu rotieren. Vorgehen: Nach dem Starten des Werkzeugs zeigt die CAD Werkzeugleiste die Selektions Werkzeuge an. Benutzen Sie diese, um alle Objekte auszuwählen, die Sie rotieren möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts in der CAD Werkzeugleiste. Bestimmen Sie das Zentrum der Hauptrotation mit der Maus oder indem Sie eine Koordinate in die Kommandozeile eingeben. Bestimmen Sie das Zentrum der Sekundären Rotation. Dieses Zentrum wir mit den selektierten Objekten um das Zentrum der Hauptrotation rotiert (Abbildung 60). Der Dialog mit den Optionen zum Rotieren von Objekten um zwei Zentren wird angezeigt (Abbildung 61). Um die selektierten Objekte zu verschieben aktivieren Sie "Original löschen", um sie zu kopieren "Original beibehalten". Ausserdem können Sie mehrere Kopien auf einmal erstellen indem Sie "Mehrere Kopien" wählen und die Anzahl Kopien im Textfeld darunter eingeben. Bitte beachten Sie, dass '9' neun Kopien erstellt und das Original beibehält. Nach dem Kopiervorgang sind also insgesamt 10 Stück der Selektion vorhanden. Alle kopierten Objekte haben die gleichen Attribute und den gleichen Layer wie die Original Objekte. Um dieses Verhalten zu ändern und alle neu erstellten Objekte mit den aktuellen Attributen oder auf dem aktuellen Layer zu erstellen, aktivieren Sie "Aktuelle Attribute verwenden" respektive "Aktuellen Layer verwenden". Klicken Sie OK um den Vorgang zu starten. Die selektierten Objekte werden nach dem Vorgang deselektiert. Abbildung 60: Rotation um zwei Zentren - ein absolutes Zentrum (3.) und ein relatives Zentrum (4.). Abbildung 61: Dialog mit Optionen zum Rotieren von Objekten um zwei Zentren. ## Trimmen / Verlängern CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Trimmen Kommando: ? Beschreibung: Verkürzt oder verlängert eine Linie oder einen Kreisbogen bis zu einem anderen Objekt (Abbildung 62). Abbildung 62: Mit dem Trimmen Werkzeug kann zum Beispiel die Linie links einfach bis zum Kreisbogen verkürzt werden. Vorgehen: Wählen Sie das limitierende Objekt zu dem ein oder mehrere Objekte getrimmt werden sollen. Wählen Sie die Objekte, die Sie zum limitierenden Objekt trimmen wollen. Oft gibt es zwei Möglichkeiten wie ein Objekt getrimmt werden kann. In Abbildung 62 wollen Sie in einer anderen Situation vielleicht nicht den oberen Teil sondern den unteren Teil der Linie bis zum Kreisbogen verkürzen. In diesem Fall müssen Sie beim anklicken der Linie den Mauszeiger am oberen Teil der Linie positionieren. Immer der Teil eines Objektes, der angeklickt wird bleibt bestehen. Klicken Sie die rechte Maustaste oder drücken Sie zweimal Escape um das Werkzeug zu beenden. ## Trimmen von zwei Objekten CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Trimmen Zwei Kommando: ? Beschreibung: Verkürzt oder verlängert zwei Linien oder Kreisbogen auf einmal so dass sie sich an ihrem Schnittpunkt treffen (Abbildung 63). Abbildung 63: Mit dem zweiten Trimm Werkzeug können zwei Objekte einfach so getrimmt werden, dass sie eine Ecke formen. Vorgehen: Wählen Sie das erste Objekt, das zu einer Ecke getrimmt werden soll. Wählen Sie das zweite Objekt, das zu einer Ecke getrimmt werden soll. Klicken Sie die rechte Maustaste oder drücken Sie zweimal Escape um das Werkzeug zu beenden. ## Verlängern CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Verlängern Kommando: ? Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Das Verlängern Werkzeug kann sowohl zum Verlängern als auch zum Verkürzen von Linien und Kreisbogen um eine gegebene Distanz eingesetzt werden. Abbildung 64: Mit Verlängern Werkzeug können Objekte um einen gegebenen Betrag verlängert oder verkürzt werden. Vorgehen: Geben Sie die Distanz um die Sie ein Objekt verlängern oder verkürzen wollen in der Optionen Werkzeugleiste ein. Ein positiver Wert verlängert das Objekt, ein negativer Betrag verkürzt es. '5' zum Beispiel würde das Objekt um fünf Einheiten der Zeichnung verlängern. Wählen Sie das Objekt, das verändert werden soll in der Nähe des Endes an dem die Veränderung erfolgen soll. Klicken Sie die rechte Maustaste oder drücken Sie zweimal Escape um das Werkzeug zu beenden. ## Abschrägen CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Abschrägen Kommando: ? Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Schrägt eine Ecke einer Kontur ab. Optional können die beteiligten Objekte so getrimmt werden, dass sie zusammen mit der Abschrägung einen geschlossenen Konturzug bilden. Abbildung 65: Abschrägen bei eingeschalteter Trimm-Option. Vorgehen: Geben Sie die Geometrie der Abschrägung in der Optionen Werkzeugleiste ein. 'Länge 1' ist der Abstand der Abschrägung vom Schnittpunkt der beiden Objekte auf dem ersten Objekt. 'Länge 2' ist der gleiche Abstand für das zweite Objekt. Aktivieren Sie 'Trimmen' wenn Sie die beiden Objekte der Ecke automatisch bis zur Abschrägung trimmen wollen. Wenn diese Option nicht angewählt wird, bleiben die ursprünglichen Objekte unverändert. Wählen Sie das erste Objekt (eine Linie oder Kreisbogen). Wählen Sie das zweite Objekt. ## Runden CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Runden Kommando: ? Optionen Werkzeugleiste: Beschreibung: Rundet die Ecke einer Kontur ab. Optional können die beiden beteiligten Kanten automatisch zur Rundung getrimmt werden. Abbildung 66: Runden mit Trimmen aktiviert. Vorgehen: Geben Sie den Radius der Rundung in der Optionen Werkzeugleiste ein. Aktivieren Sie 'Trimmen' wenn Sie die Kanten automatisch zur Rundung trimmen wollen. Wenn die Option deaktiviert ist, bleiben die Kanten unverändert. Wählen Sie das erste Kantenelement (Linie oder Kreisbogen). Wählen Sie das zweite Kantenelement. ## Teilen CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Teilen Kommando: ? Beschreibung: Teilt ein Objekt auf in zwei separate Objekte. Vorgehen: Wählen Sie das Objekt, das Sie aufteilen wollen. Bestimmen Sie den Trennpunkt mit der Maus. Der Trennpunkt ist normalerweise durch den Schnittpunkt mit einem anderen Objekt bestimmt. Wählen Sie den Fang Modus für Schnittpunkt in der CAD Werkzeugleiste um Schnittpunkte automatisch zu fangen. ## Strecken CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Strecken Kommando: ? Beschreibung: Streckt Konturen. Abbildung 67: Das Strecken Werkzeug ist vor allem nützlich wenn komplizierte Konturen verlängert oder verkürzt werden sollen. Vorgehen: Bestimmen Sie die erste Ecke des zu streckenden Bereichs mit der Maus. Bestimmen Sie die zweite Ecke des zu streckenden Bereichs. Bestimmen Sie den Referenzpunkt für die Verschiebung mit der Maus oder indem Sie eine Koordinate in die Kommandozeile eingeben. Bestimmen Sie den Zielpunkt. ## Eigenschaften CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Eigenschaften Kommando: ? Beschreibung: Ermöglicht das Modifizieren von Attributen und Geometrie von Objekten in einem Dialog. Je nach Objekttyp wird ein anderer Dialog angezeigt. Vorgehen: Klicken Sie das Objekt, dessen Attribute oder Geometrie Sie verändern wollen. ## Attribute CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Attribute Kommando: ? Beschreibung: Erlaubt das Verändern von Attributen (Farbe, Linie, Layer) einer ausgewählten Objekt-Gruppe. Vorgehen: Nach dem Starten des Werkzeugs zeigt die CAD Werkzeugleiste die Selektions Werkzeuge an. Benutzen Sie diese, um alle Objekte auszuwählen, deren Attribute Sie verändern möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts in der CAD Werkzeugleiste. Im angezeigten Dialog können nun diejenigen Attribute angepasst werden, die für alle selektierten Objekte verändert werden sollen. Wenn Sie zum Beispiel die Farbe auf blau wechseln, werden alle selektierten Objekte blau und behalten dabei ihren Layer, Linienstil und die Linienbreite. ## Objekte löschen CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Löschen Kommando: ? Beschreibung: Löscht Objekte. Vorgehen: Nach dem Starten des Werkzeugs zeigt die CAD Werkzeugleiste die Selektions Werkzeuge an. Benutzen Sie diese, um alle Objekte auszuwählen, deren Attribute Sie verändern möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts in der CAD Werkzeugleiste. Die selektierten Objekte werden gelöscht. ## Gruppierung aufheben CAD Werkzeugleiste: Menü: Modifizieren - Aufbrechen Kommando: ? Beschreibung: Konvertiert Gruppen (Inserts), Polylinien, Texte, Bemassungen und Schraffuren in einfache Objekte. Bemassungen werden aufgebrochen in Linien, Pfeile und den Text. Texte werden in Linien und Kreisbögen aufgebrochen. Um alles in atomare Objekte aufzubrechen, verwenden Sie diese Funktion zweimal für alle Objekte der Zeichnung. Vorgehen: Nach dem Starten des Werkzeugs zeigt die CAD Werkzeugleiste die Selektions Werkzeuge an. Benutzen Sie diese, um alle Objekte auszuwählen, deren Attribute Sie verändern möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts in der CAD Werkzeugleiste. Die selektierten Objekte werden aufgebrochen.
Copyright 2003-2004 RibbonSoft, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Handbuch wurde mit ManStyle erstellt.