QCad Benutzerhandbuch
|  |  | ## Migration von QCad 1 Dieses Kapitel beschreibt mögliche Probleme bei der Migration von QCad 1 auf QCad 2 und ist als Hilfe gedacht für Leute, die QCad 1 Zeichnungen auf QCad 2 portieren. ### DXF Kompatibilität Wenn Sie QCad 1 Zeichnungen mit QCad 2 öffnen, können Probleme auftreten mit Bemassungen, Schraffuren und Texten. Dies hat damit zu tun, dass QCad 1 Zeichnungen in einem DXF Format gesichert wurden, die nicht mit dem DXF Format von QCad 2 kompatibel sind. Um DXF Zeichnungen von QCad 1 zu importieren setzen Sie bitte das Format im Dialog zum Öffnen von Dateien auf 'QCad 1.x file (*.dxf *.DXF)' wie in Abbildung 151 gezeigt. Abbildung 151: Öffnen von QCad 1 Zeichnungen. Runde Textformen werden aus Kompatibilitätsgründen nicht mehr unterstützt in QCad 2. Sie können runde Texte von QCad 1 importieren indem Sie sie erst in einzelne Elemente aufbrechen. ### Layer Handhabung Wenn in QCad 1 Layer-Attribute geändert wurden, hatte dies keinen Einfluss auf bestehende Objekte. In QCad 2 hat das Ändern von Layer-Attributen auch Auswirkungen auf alle Objekte auf diesem Layer mit Attributen vom der Art "Nach Layer". Wenn Sie eine Zeichnung von QCad 1 nach QCad 2 portieren, kann es sein, dass sie Attribute der Objekte nicht länger sinnvoll sind. Normalerweise macht es daher Sinn, alle Attribute aller Objekte auf "Nach Layer" zu setzten. Um dies zu erreichen, wählen Sie `Attribute` vom Men `Modifizieren` . Selektieren Sie alle Objekte und klicken Sie die 'Fortfahren' Schaltfläche. Im angezeigten Dialog, ändern Sie alle Attribute auf 'Nach Layer' wie in Abbildung 152 gezeigt. Abbildung 152: Ändern aller Attribute auf 'Nach Layer'.
Copyright 2003-2004 RibbonSoft, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diese Handbuch wurde mit ManStyle erstellt.